
 PARAMETER VERSION = 2.2.0


BEGIN OS
 PARAMETER OS_NAME = freertos10_xilinx
 PARAMETER OS_VER = 1.12
 PARAMETER PROC_INSTANCE = microblaze_0
 PARAMETER stdin = mdm_1
 PARAMETER stdout = mdm_1
 PARAMETER total_heap_size = 2097152
END


BEGIN PROCESSOR
 PARAMETER DRIVER_NAME = cpu
 PARAMETER DRIVER_VER = 2.16
 PARAMETER HW_INSTANCE = microblaze_0
END


BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = axiethernet
 PARAMETER DRIVER_VER = 5.14
 PARAMETER HW_INSTANCE = axi_ethernet_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = axidma
 PARAMETER DRIVER_VER = 9.15
 PARAMETER HW_INSTANCE = axi_ethernet_0_dma
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = tmrctr
 PARAMETER DRIVER_VER = 4.9
 PARAMETER HW_INSTANCE = axi_timer_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = uartlite
 PARAMETER DRIVER_VER = 3.7
 PARAMETER HW_INSTANCE = axi_uartlite_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = mig
 PARAMETER DRIVER_VER = 1.1
 PARAMETER HW_INSTANCE = ddr4_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = intc
 PARAMETER DRIVER_VER = 3.15
 PARAMETER HW_INSTANCE = microblaze_0_axi_intc
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = bram
 PARAMETER DRIVER_VER = 4.8
 PARAMETER HW_INSTANCE = microblaze_0_local_memory_dlmb_bram_if_cntlr
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = bram
 PARAMETER DRIVER_VER = 4.8
 PARAMETER HW_INSTANCE = microblaze_0_local_memory_ilmb_bram_if_cntlr
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = sysmon
 PARAMETER DRIVER_VER = 7.7
 PARAMETER HW_INSTANCE = system_management_wiz_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = spi
 PARAMETER DRIVER_VER = 4.9
 PARAMETER HW_INSTANCE = axi_quad_spi_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = spi
 PARAMETER DRIVER_VER = 4.9
 PARAMETER HW_INSTANCE = axi_quad_spi_1
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 3.1
 PARAMETER HW_INSTANCE = jesd_jesd204c_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 3.1
 PARAMETER HW_INSTANCE = jesd_jesd204c_1
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = bram
 PARAMETER DRIVER_VER = 4.8
 PARAMETER HW_INSTANCE = axi_bram_ctrl_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = bram
 PARAMETER DRIVER_VER = 4.8
 PARAMETER HW_INSTANCE = axi_bram_ctrl_1
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = bram
 PARAMETER DRIVER_VER = 4.8
 PARAMETER HW_INSTANCE = axi_bram_ctrl_2
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = bram
 PARAMETER DRIVER_VER = 4.8
 PARAMETER HW_INSTANCE = axi_bram_ctrl_3
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = llfifo
 PARAMETER DRIVER_VER = 5.5
 PARAMETER HW_INSTANCE = axi_fifo_mm_s_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = generic
 PARAMETER DRIVER_VER = 3.1
 PARAMETER HW_INSTANCE = jesd_jesd204_phy_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = spi
 PARAMETER DRIVER_VER = 4.9
 PARAMETER HW_INSTANCE = qspi_flash
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = iic
 PARAMETER DRIVER_VER = 3.9
 PARAMETER HW_INSTANCE = axi_iic_0
END

BEGIN DRIVER
 PARAMETER DRIVER_NAME = uartlite
 PARAMETER DRIVER_VER = 3.7
 PARAMETER HW_INSTANCE = mdm_1
END


BEGIN LIBRARY
 PARAMETER LIBRARY_NAME = lwip211
 PARAMETER LIBRARY_VER = 1.8
 PARAMETER PROC_INSTANCE = microblaze_0
 PARAMETER api_mode = SOCKET_API
 PARAMETER default_tcp_recvmbox_size = 4096
 PARAMETER dhcp_does_arp_check = true
 PARAMETER lwip_dhcp = true
 PARAMETER lwip_tcpip_core_locking_input = true
 PARAMETER mem_size = 524288
 PARAMETER memp_n_pbuf = 1024
 PARAMETER memp_n_tcp_seg = 1024
 PARAMETER memp_num_netbuf = 4096
 PARAMETER n_rx_descriptors = 512
 PARAMETER n_tx_descriptors = 512
 PARAMETER pbuf_pool_size = 16384
 PARAMETER tcp_ip_rx_checksum_offload = true
 PARAMETER tcp_ip_tx_checksum_offload = true
 PARAMETER tcp_snd_buf = 65535
 PARAMETER tcp_wnd = 65535
 PARAMETER tcpip_mbox_size = 4096
END


